**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

Honneur-Fraternité-Justice

**MINISTERE DE L’ELEVAGE**

**PROGRAMME REGIONAL DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES DESURVEILLANCE DES MALADIES EN AFRIQUE DE L’OUEST (REDISSE III-MR)**

**Additif n° 01 au Dossier d’Appel d’Offres International N° 02/CPMP/ME/REDISSEIII-MR/2023**

Faisant suite à la demande d’éclaircissements en date du 6 Mars 2022 portant sur l’inadaptation du véhicule demandé pour le  tractage du laboratoire mobile, prière prendre en compte les spécifications techniques pour le véhicule demandé ci-dessous énoncées, en lieu et place des spécifications techniques initialement requises.

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Caractéristiques TECHNIQUES** |
| **Spécifications techniques minimales demandées** | **Spécifications techniques de l’article proposé par le fournisseur** |
| **i) Véhicule** |  |
| Origine | A préciser |  |
| Marque et modèle | A préciser |  |
| Type de véhicule | Tracteur |  |
| Cabine (Intérieur) | * Siège passager fixe avec ceinture de sécurité
* Témoin de ceinture de sécurité
* Accoudoir conducteur
* Prise 24V en desserte
* Lecteur CD avec radio de gamme AM/FM
* Climatisation à régulation électronique
* Filtration de l'air cabine
* Extincteur en cabine, accessible de l'intérieur et de l’extérieure cabine
 |  |
| Cabine (extérieur) | * Déflecteurs aérodynamiques antisalissures sur les phares
* 2 coffres latéraux
* 2 rétroviseurs chauffants télécommandés
* 2 rétroviseurs grand-angle
* Rétroviseur d'accostage
* Rétroviseurs pour hors-tout carrossable
* Pare-brise feuilleté teinté
 |  |
| Roue et pneumatique | * Roues aluminium
* Avec 2 roues de secours
* Dimensions proche de 385/65 + 315/80 R22,5
* Profil adapté
 |  |
| Chaine cinématique | * Nombre de cylindre : 6 cylindres en ligne
* Diesel
* Injection haute pression
* Suralimenté par turbocompresseur
* Régénération automatique du filtre à particule
 |  |
| Motorisation | * Cylindrée : 10000 à 16000 cm3
* Puissance max : 300 à 400 kW
 |  |
| Châssis | * Configuration essieu**:**6x2 (essieu trainé)
* Empattement :
	+ Suspension avant : à lames ou pneumatiques, structure renforcée
	+ Suspension arrière : sans entretien avec 2 coussins d’air par essieu, capacité de 21t, 1 ou 2 régulateurs de hauteur, barre stabilisatrice
 |  |
| Transmission | Direction assistée, gauche |  |
| Capacité du réservoir | Au moins 1000 litres |  |
| Autres accessoires à fournir | * 2 roues de secours
* 2 crochets de remorquage
* 1 trousse à outils avec cric et manivelle
* 1 manuel d’utilisation en français
* 4 triangles de signalisation
* 2 extincteurs
* Contrôle électronique de trajectoire
* Contrôle automatique de la pression des pneumatiques
* Caméra de recul
 |  |

1. Les autres points du DAOI restent inchangés.

Fait à Nouakchott, le 13/03/2023

**Le Coordinateur du Projet REDISSE III-MR**

**Dr. Lemrabott Mekhalla**