**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

Honneur-Fraternité-Justice

**MINISTERE DE L’ELEVAGE**

**PROGRAMME REGIONAL DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES DESURVEILLANCE DES MALADIES EN AFRIQUE DE L’OUEST (REDISSE III-MR)**

**Additif n° 01 au Dossier d’Appel d’Offres International N° 02/CPMP/ME/REDISSEIII-MR/2023**

Faisant suite à la demande d’éclaircissements en date du 6 Mars 2022 portant sur l’inadaptation du véhicule demandé pour le  tractage du laboratoire mobile, prière prendre en compte les spécifications techniques pour le véhicule demandé ci-dessous énoncées, en lieu et place des spécifications techniques initialement requises.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Caractéristiques TECHNIQUES** | |
| **Spécifications techniques minimales demandées** | **Spécifications techniques de l’article proposé par le fournisseur** |
| **i) Véhicule** | |  |
| Origine | A préciser |  |
| Marque et modèle | A préciser |  |
| Type de véhicule | Tracteur |  |
| Cabine (Intérieur) | * Siège passager fixe avec ceinture de sécurité * Témoin de ceinture de sécurité * Accoudoir conducteur * Prise 24V en desserte * Lecteur CD avec radio de gamme AM/FM * Climatisation à régulation électronique * Filtration de l'air cabine * Extincteur en cabine, accessible de l'intérieur et de l’extérieure cabine |  |
| Cabine (extérieur) | * Déflecteurs aérodynamiques antisalissures sur les phares * 2 coffres latéraux * 2 rétroviseurs chauffants télécommandés * 2 rétroviseurs grand-angle * Rétroviseur d'accostage * Rétroviseurs pour hors-tout carrossable * Pare-brise feuilleté teinté |  |
| Roue et pneumatique | * Roues aluminium * Avec 2 roues de secours * Dimensions proche de 385/65 + 315/80 R22,5 * Profil adapté |  |
| Chaine cinématique | * Nombre de cylindre : 6 cylindres en ligne * Diesel * Injection haute pression * Suralimenté par turbocompresseur * Régénération automatique du filtre à particule |  |
| Motorisation | * Cylindrée : 10000 à 16000 cm3 * Puissance max : 300 à 400 kW |  |
| Châssis | * Configuration essieu**:**6x2 (essieu trainé) * Empattement :   + Suspension avant : à lames ou pneumatiques, structure renforcée   + Suspension arrière : sans entretien avec 2 coussins d’air par essieu, capacité de 21t, 1 ou 2 régulateurs de hauteur, barre stabilisatrice |  |
| Transmission | Direction assistée, gauche |  |
| Capacité du réservoir | Au moins 1000 litres |  |
| Autres accessoires à fournir | * 2 roues de secours * 2 crochets de remorquage * 1 trousse à outils avec cric et manivelle * 1 manuel d’utilisation en français * 4 triangles de signalisation * 2 extincteurs * Contrôle électronique de trajectoire * Contrôle automatique de la pression des pneumatiques * Caméra de recul |  |

1. Les autres points du DAOI restent inchangés.

Fait à Nouakchott, le 13/03/2023

**Le Coordinateur du Projet REDISSE III-MR**

**Dr. Lemrabott Mekhalla**